|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Front kulkedja**     |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  | **Material på lager** Alla material möter direktivet 95/28/EC standards. | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Transparanta** | | | | | Silvergrå | | Charcoal |  | | **Ej transparant** | | |  | | Grå | Svart | | | |  | | | | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | | | | |  |  | | --- | --- | | **Användningsområde:** | Bussar, tåg marin och annat | | **Mekanism:** | Manuel | | **Information:** | Höjden på gardinen justeras genom att dra I kedjan. Den mörkare delen av gardinen görs efter kundens önskemål. Det är även möjligt att lägga in en transparant del för bättre sikt. | | | | | |
|  |