|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kryss mekanism**     |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  | **Material på lager** Alla material möter direktivet 95/28/EC standards | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Transparanta** | | | | | Silvergrå | | Charcoal |  | | **Non-transparent** | | |  | | Grå | Svart | | | |  | | | | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | | | | |  |  | | --- | --- | | **Användningsområde:** | Bussar, tåg marin och annat | | **Mekanism:** | Manuel | | **Information:** | Höjden på gardinen justeras genom att dra i den nedre listen, eller alternativt ett handtag. Den mörkare delen av gardinen görs efter kundens önskemål. Det är även möjligt att lägga in en transparant del för bättre sikt. Bredare gardiner är utrustade med två kryssmekanismer. | | | | | |
|  |