**Ledstångsmekanism med utlösningsmekanism.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Material på lager** Alla material möter direktivet 95/28/EC standards. |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Transparanta** | | | | | Silvergrå | | Charcoal |  | | **Ej transparant** | | |  | | Grå | Svart | | | |  | | | | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Användningsområde:** | Bussar, tåg marin och annat |  | | **Mekanism:** | Manuel | | **Information:** | Höjden justeras genom att dra i handtaget eller i linan för utlösningsmekanismen.  Ledstängerna möjliggör montering i vinklad position. De teleskopiska ändarna gör att bottenlisten följer ledstängerna även i vinklat montage. | | | | |

