|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Front kulkedja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |   | **Material på lager**Alla material möter direktivet 95/28/EC standards.  |
|

|  |
| --- |
| **Transparanta** |
| Silvergrå | Charcoal |   |
| **Ej transparant** |   |
| Grå | Svart |
|  |
|   |   |   |
|  |  |   |

 |
|   |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Användningsområde:** | Bussar, tåg marin och annat |
| **Mekanism:** | Manuel |
| **Information:** | Höjden på gardinen justeras genom att dra I kedjan.Den mörkare delen av gardinen görs efter kundens önskemål.Det är även möjligt att lägga in en transparant del för bättre sikt. |

 |

 |
|   |